Коммерческому директору  ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» Шаклеину Д.В.
E-mail: oms14@uenserv.ru, oms15@uenserv.ru, oms17@uenserv.ru
Тел./факс: (343) 231-46-54, 231-46-56
	
	Карта заказа шкафа
приемопередатчика сигналов и команд РЗ и ПА "КЕДР-2.0"

Место установки оборудования _____________________________________________________________
                                                                                ( название объекта, организация собственник) 
Наименование канала  _____________________________________________________________
                                                                                ( название канала РЗ/ПА, обратный конец ВЛ) 

При выборе нужного параметра отметьте знаком  или впишите необходимые данные

1 Параметры шкафа

	№
	Тип шкафа
	Выберите элемент.

	1
	Количество устанавливаемых аппаратов в шкаф
	Выберите элемент.

	2
	Количество передаваемых команд (Тх) аппарата №1
	Выберите элемент.
	3
	Количество принимаемых команд (Rх) аппарата №1
	Выберите элемент.
	4
	Количество передаваемых команд (Тх) аппарата №2 (если есть)
	Выберите элемент.
	5
	Количество принимаемых команд (Rх) аппарата №2 (если есть)
	Выберите элемент.
	6
	Номинальное напряжение источника оперативного тока, В
	Выберите элемент.

	7
	Обслуживание шкафа/тип задней двери
	Выберите элемент.

	8
	Габаритные размеры шкафа (ШхГхВ, мм) 
	Выберите элемент.

	9
	Высота цоколя
	Выберите элемент.

	10
	Версия типовой схемы шкафа*
	Выберите элемент.

	11
	Нетиповое исполнение схем шкафа, архивный номер, шифр ШЭТ**
	

	12
	Опциональные детали шкафа
	Выберите элемент.

	13
	Текст таблички с диспетчерским наименованием (если есть)
	

	14
	Подвод кабеля в шкаф
	Выберите элемент.

	15
	Разделительные фильтры
	Выберите элемент.
	16
	Фильтр разделительный №1, частота в кГц
	

	17
	Фильтр разделительный №2, частота в кГц
	

	18
	Фильтр разделительный №3, частота в кГц
	

	19
	Фильтр разделительный №4, частота в кГц
	

	20
	Фильтр разделительный №5, частота в кГц
	

	21
	Фильтр разделительный №6, частота в кГц
	

	22
	ТСС вариант подключения к РАС (для ВЧ исполнения)
	Выберите элемент.

	23
	ТСС тип канала связи (для ВЧ исполнения)
	Выберите элемент.

	24
	Кросс оптический (для канала связи ВОЛС) если есть
	Выберите элемент.

	25
	Типы и количество портов оптического кросса 
	Выберите элемент.___________шт
Выберите элемент.___________шт

	26
	Блок ВЧ АВР (только для Тх-ВЧ, для связи резервных передатчиков 
	Выберите элемент.



*  Описание типовых версий схем шкафа:
16.1 - применение промежуточных реле и кулачковых переключателей(возможность реализации протокола МЭК61850-8.1 MMS), шкаф двухстороннего обслуживания.
16.1.1 - применение ИСУВ "ЭЛИС"(с возможностью реализации протокола МЭК61850-8.1(GOOSE, MMS), шкаф двухстороннего обслуживания.
16.2 - применение ИСУВ "ЭЛИС" (только электронные ключи (МУ)) реализация команд через протокол МЭК61850-8.1(GOOSE, MMS), шкаф двухстороннего обслуживания.
16.3 - применение ИСУВ "ЭЛИС" (только электронные ключи (МУ)) реализация команд через протокол МЭК61850-8.1 (GOOSE, MMS), шкаф одностороннего обслуживания.
ШЭТ I-й архитектуры - соответствует требованиям к типовым шкафам УПАСК для ПС I-й архитектуры согласно СТО 56947007-33.040.20.288-2019 (применение промежуточных реле и кулачковых переключателей(возможность реализации протокола МЭК61850-8.1 MMS), шкаф двухстороннего обслуживания).
ШЭТ I-й архитектуры с ДУ - соответствует требованиям к типовым шкафам УПАСК для ПС I-й архитектуры согласно СТО 56947007-33.040.20.288-2019 с реализацией ДУ в соответствии с 35-ФЗ «Об электроэнергетике», возможность реализации протокола МЭК61850-8.1 MMS, шкаф двухстороннего обслуживания.
ШЭТ II-й архитектуры - соответствует требованиям к типовым шкафам УПАСК для ПС II-й архитектуры согласно СТО 56947007-33.040.20.288-2019 (применение электронных ключи в исполнении "кнопки", реализация команд по стандарту МЭК61850-8.1(GOOSE, MMS), шкаф двухстороннего обслуживания.
ШЭТ III-й архитектуры - соответствует требованиям к типовым шкафам УПАСК для ПС III-й архитектуры согласно СТО 56947007-33.040.20.288-2019 (применение электронных ключи в исполнении "кнопки", реализация команд по стандарту МЭК61850-8.1(GOOSE, MMS), шкаф одностороннего обслуживания).
В случае, если определить версию схем невозможно, необходимо приложить к заявке рабочую документацию (задание заводу).

**-  При наличии согласованных Нетиповых изменений в схемах, обязательно указывается Архивный номер данного комплекта схем. Выдается конструкторами КБ ООО "УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС". В случае заказа "нетипового" Шкафа - обязателен к заполнению
При наличии шифра ШЭТ - необходимо заполнить шифр в соответствии с СТО 56947007-33.040.20.288-2019. Для установки ключей направлений следует приложить схему их подключения.

2  Дополнительные требования к конструкции шкафа:

	

	



3 Параметры аппарата КЕДР-2.0 №1
	№
	Параметр 
	Значение

	1
	Тип терминала 
	Выберите элемент.

	2
	Тип входных цепей*
	Выберите элемент.
	3
	Тип выходных цепей*
	Выберите элемент.
	4
	Количество передаваемых команд**
	Выберите элемент.
	5
	Тип среды передачи сигналов и команд
	Выберите элемент.

	6
	Диапазон частот передачи, кГц
	

	7
	Количество принимаемых команд**
	Выберите элемент.
	8
	Тип среды приема сигналов и команд
	Выберите элемент.

	9
	Диапазон частот приема, кГц
	

	10
	Работа в ВЧ-тракте (для исполнения ВЧ приемопередатчик)
	Выберите элемент.
	11
	Наличие интерфейса телемеханики (передача данных в канале связи при отсутствии команд)
	Выберите элемент.
	12
	Топология канала связи
	Выберите элемент.

	13
	Тип оптического канала связи
	Выберите элемент.

	14
	Параметры ВОЛС канал №1
	Выберите элемент.

	15
	Параметры ВОЛС канал №2
	Выберите элемент.

	16
	Длины волн и мощность SFP модуля для канала связи №1 (при наличии)
	

	17
	Длины волн и мощность SFP модуля для канала связи №2 (при наличии)
	

	18
	Тип интерфейса и протокол при мультиплексированном канале связи №1***
	Выберите элемент.

	19
	Тип интерфейса и протокол при мультиплексированном канале связи №2***
	Выберите элемент.

	20
	Вариант подключения к АСУТП (ЛВС энергообъекта)****
	Выберите элемент.	


	21
	Тип аппаратуры на противоположном конце
	Выберите элемент.

	
	*     ДВ тип "А" - ДВ с внутренним источником питания
       ДВ тип "Б" - ДВ с внешним источником питания
**   Сумма передаваемых и принимаемых команд не должна превышать 64
***  При исполнении «Медная витая пара (Е1)» в шкаф устанавливается конвертер МС-1 или МС-10
****ЛВС1 - шина подстанции; ЛВС2 - шина процесса (подключение к каждой ЛВС по двум портам)



4 Параметры аппарата КЕДР-2.0 №2
	[bookmark: _GoBack]№
	Тип терминала 
	Выберите элемент.

	1
	Тип терминала 
	Выберите элемент.

	2
	Тип входных цепей*
	Выберите элемент.
	3
	Тип выходных цепей*
	Выберите элемент.
	4
	Количество передаваемых команд**
	Выберите элемент.
	5
	Тип среды передачи сигналов и команд
	Выберите элемент.

	6
	Диапазон частот передачи, кГц
	

	7
	Количество принимаемых команд**
	Выберите элемент.
	8
	Тип среды приема сигналов и команд
	Выберите элемент.

	9
	Диапазон частот приема, кГц
	

	10
	Работа в ВЧ-тракте (для исполнения ВЧ приемопередатчик)
	Выберите элемент.
	11
	Наличие интерфейса телемеханики (передача данных в канале связи при отсутствии команд)
	Выберите элемент.
	12
	Топология канала связи
	Выберите элемент.

	13
	Тип оптического канала связи
	Выберите элемент.

	14
	Параметры ВОЛС канал №1
	Выберите элемент.

	15
	Параметры ВОЛС канал №2
	Выберите элемент.

	16
	Длины волн и мощность SFP модуля для канала связи №1 (при наличии)
	

	17
	Длины волн и мощность SFP модуля для канала связи №2 (при наличии)
	

	18
	Тип интерфейса и протокол при мультиплексированном канале связи №1***
	Выберите элемент.

	19
	Тип интерфейса и протокол при мультиплексированном канале связи №2***
	Выберите элемент.

	20
	Вариант подключения к АСУТП (ЛВС энергообъекта)****
	Выберите элемент.	


	21
	Тип аппаратуры на противоположном конце
	Выберите элемент.

	
	*     ДВ тип "А" - ДВ с внутренним источником питания
       ДВ тип "Б" - ДВ с внешним источником питания
**   Сумма передаваемых и принимаемых команд не должна превышать 64
***  При исполнении «Оптический интерфейс (С37.94)» в шкаф устанавливается конвертер МС-1 или МС-10
****ЛВС1 - шина подстанции; ЛВС2 - шина процесса (подключение к каждой ЛВС по двум портам)





	5 Дополнительные требования: 

	

	

	

	




6 Сведения о проектной организации разработавшей проект

	


(Название, телефон, ФИО исполнителя)


7 Объем блоков ЗИП аппарата КЕДР-2.0 (заполняется при необходимости)
	№ п/п
	Наименование блока
	Название блока
	Параметры
	Кол-во

	1
	Блок линейной фильтра
	Блок ЛФ
	Частота прм, кГц:
Частота прд, кГц:
	

	2
	Блок центрального коммуникационного контроллера с интерфейсом Ethernet
	Блок ЦКК
	2 порта 10/100 Base ТX (электрический)
2 порта 10/100 Base FX  (оптический); 
	

	3
	Блок цифровых каналов связи MUX
	Блок ЦКС
	 оптический интерфейс С37.94
	

	4
	Блок цифровых каналов связи ВОЛС 
	Блок ЦКС
	1 канал;
2 канала;
	

	
	
	
	 1 ОВ, длина 60 км, ПРД/ПРМ (1550/1310 нм, ПРД SC);
 1 ОВ, длина 60 км, ПРД/ПРМ (1310/1550 нм, ПРМ SC);
 1 ОВ, длина 120 км, ПРД/ПРМ (1510/1590 нм, ПРД SC);
 1 ОВ, длина 120 км, ПРД/ПРМ (1590/1510 нм, ПРМ SC);
 2 ОВ, длина 15 км, ПРД/ПРМ (1310/1310 нм, SC);
 2 ОВ, длина 120 км, ПРД/ПРМ (1550/1550 нм, FC);
 2 ОВ, длина 200 км, ПРД/ПРМ (1550/1550 нм, FC).
	

	5
	Блок питания 
	Блок БП
	Универсальный 110/220 В, DC
	

	6
	Блок входов  
	Блок ВХ
	 Тип «А»
 Тип «Б»
	

	7
	Блок выходов 
	Блок ВЫХ
	 16 реле
 32 реле
	

	8
	Блок синтеза фильтрации сигналов 
	Блок СФС
	
	

	9
	Блок усилителя мощности 
	Блок ЛУМ
	
	

	10
	Блок с функциональными клавишами
	Блок МУ
	
	

	11
	Блок с выходными реле
	Блок МИРсПУ
	
	

	12
	Блок подключения к мультиплексору по Е1
	Блок
МС-1/МС-10
	 МС-1 (ВОЛС/Е1)
 МС-1 (С37.94/Е1)
 МС-10 (ВОЛС/Е1)
 МС-10 (С37.94/Е1)
	


*- заполняется в случае применения одноволоконного оптического модуля






	
Для размещения заказа в производство и заключение договора поставки сообщаем (данные на организацию ПОКУПАТЕЛЯ)
	 
	 
	 
	 

	Название предприятия (Покупателя)
	 
	
	
	

	Юридический адрес
	 
	
	
	

	Почтовый адрес
	 
	
	
	

	Телефон, факс
	 
	
	
	

	ИНН/КПП
	 
	
	
	

	Банковские реквизиты                  
	БИК
	Банк
	
	
	

	
	Рс/ч
	
	
	

	Руководитель (ФИО полностью)
	 
	
	
	

	должность / действует на основании
	 
	
	
	

	Условия доставки (самовывоз, доставка до грузополучателя, склад грузоперевозчика)
	 
	
	
	

	Отгрузочные реквизиты: город доставки,точное наименование организации грузополучателя,адрес,телефон,ИНН(если они отличны от данных покупателя)
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	Лицо ответственное за заполнение заявки, 
	 
	
	
	

	Дата заполнения заявки
	
	
	
	




3

